СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- [**Строительство домов**](http://klasremont.ru/services/stroitelstvo-domov.html) (монолитный фундамент,плиты перекрытия, наружные и несущие стены, кровельная конструкция без утепления)  
- Строительство дома из пеноблока = от 5000р м/2 площади пола (работа)  
- Строительство дома из газоблока = от 4500р м/2 площади пола (работа)  
- Строительство дома из кирпича = от 6000р м/2 площади пола (работа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды работ** | **Единицы изм.** | **Цены в рублях** |
| **Землянные работы** | | |
| Вашему вниманию: на большие объемы действуют большие скидки | | |
| **Фундаменты** | | |
| Устройство песчанного основания | 1м.куб. | 286 |
| Устройство основания из щебня | 1м.куб. | 429 |
| Устройство бетонной подготовки | 1м.куб. | 1358 |
| Укладка ж/б подушек | шт. | 429 |
| Укладка ж/б блоков | шт. | 429 |
| Устройство монолитных ж/б ростверков | 1м.куб. | 2700 |
| Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов | 1м.куб. | 3080 |
| Устройство монолитных ж/б стен фундаментов | 1м.куб. | 3080 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента | 1м.кв. | 130 |
| Устройство горизонтальной и вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | 1м.кв. | 158 |
| Устройство горизонтальной и вертикальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) | 1м.кв. | 300 |
| **Стены** | | |
| Кладка наружных стен из кирпича включая франтоны | 1м.куб. | 2100 |
| Кладка внутренних стен и перегородок из кирпича 1/2 | 1м.куб. | 1850 |
| Облицовка стен фасада облицовочным кирпичем | 1м.кв. | 850 |
| Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичем | 1м.куб. | 2300 |
| Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой полнотелым кирпичем | 1м.куб. | 2400 |
| Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой камнем под кирпич | 1м.куб. | 2450 |
| Кладка наружных стен из пенобетонных блоков | 1м.куб. | 980 |
| Кладка наружных стен из пенобетонных блоков с облицовкой лицевым кирпичем | 1м.кв. | 1200 |
| Кладка наружных стен из пенобетонных блоковтолщ.200мм с утеплителем -100,продух-50мм и облицовкой лицевым кирпичем 120мм (200+100+50+120) | 1м.куб. | 1300 |
| Кладка наружных стен из пенобетонных блоков с облицовкой полнотелым кирпичем | 1м.кв. | 1250 |
| Облицовка стен природным камнем | 1м.кв. | от 800 |
| Установка готовых ж/б перемычек | шт. | 200 |
| Штукатурка стен | м.кв. | от 300 |
| Штукатурка потолка | м.кв. | от 390 |
| Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | от 300 |
| Штукатурная отделка проемов (откосов) | пог.м | от 350 |
| **Перекрытия** | | |
| Укладка ж/б плит перекрытия | 1м.кв. | 100 |
| Устройство монолитных ж/б перекрытий | 1м.куб. | 3600 |
| Устpойство деpевянных пеpекpытий по балкам из бpуса, нижней и верхней обрешеткой, огнезащитой и антисептированием всех конструкций. Без утепления. | 1м.кв. | 500 |
| Устройство монолитных ж/б лестниц | 1м.куб. | от 350 |
| **Кровля** | | |
| Устройство деревянных кровель под легкое покрытие, с установкой мауэрлата, стропил, затяжек, брусковой обрешеткой и антисептированием всех конструкций. Без верхнего покрытия и утепления | 1м.кв. | 650 |
| Изготовление несущих ферм, балок, связей крышных конструкций из стали крупных профилей с грунтовкой деталей. Без стоимости металла. | кг | 30 |
| Укладка пароизоляции из пленки Ютафол | 1м.кв. | 30 |
| Утепление кровель минераловатными плитами ROCKWOOL толщ. 200 мм | 1м.кв. | 135 |
| Укладка гидроизоляционной мембраны ЮТАФОЛ | 1м.кв. | 30 |
| Укладка сплошного настила кровли из влагостойкой фанеры по готовой обрешетке | 1м.кв. | 145 |
| Устройство сложных кровель из металлочерепицы по готовому основанию с раскроем, установкой коньков, разжелобков и отделкой примыканий. Без установки ливнестоковых систем | 1м.кв. | 350 |
| Устройство сложных кровель из керамической черепицы по готовому основанию с изготовлением и установкой разжелобок и примыканий из оцинкованной стали | 1м.кв. | от 560 |
| Устройство сложной мягкой гонтовой кровли (катепал, тегола) по готовому основанию | 1м.кв. | 350 |
| Подшивка свесов и фронтонов "Сайдингом" | 1м.кв. | 350 |
| Изготовление и установка оголовков труб и вентиляционных каналов из оцинкованной стали | шт. | 1690 |
| Установка кровельных фасонных деталей: отливов, свесов, фартуков и т.д. из оцинкованной стали с установкой крепежных деталей | пог.м | 68 |
| Установка водосточных желобов из готовых элементов с резкой в размер, сборкой и креплением | пог.м | 270 |
| Установка водосточных труб со сборкой из готовых элементов, подрезкой в размер и последующим креплением | пог.м | 265 |
| **Наружные работы** | | |
| Выемка грунта | 1м.куб. | 600 |
| Монолитные работы (включая опалубку и вязку арматуры,возможно выемка грунта) | 1м.куб. | 4500 |
| Кладка кирпичная черновая | 1м.куб. | 1800 |
| Кладка кирпичная лицевая | 1м.кв. | от 750 |
| Кладка пеноблоков,гипсовых | 1м.куб. | от 330 |
| Штукатурка фасада | 1м.кв. | от 350 |
| Шпатлевка фасада | 1м.кв. | от 380 |
| Окраска фасада по шпатлевке 2 раза | 1м.кв. | 150 |
| Устройство кровли из металлочерепицы | 1м.кв. | от 370 |
| Устройство кровли из других материалов | 1м.кв. | от 400 |
| Установка водостоков | пог.м | 270 |
| Ландшафтные работы (асфальт, тротуарная плитка, газоны) | 1м.кв. | от 420 |
| Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | 1м.кв. | 100 |
| Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | 1м.кв. | 100 |
| Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного раствора | 1м.кв. | 160 |

*Цена вопроса - разумная.   
Что позволяет выполнять работу качественно и в срок.   
Стоимость работ обсуждается по каждому виду, учитываются финансовые возможности и состояние объектов.* ***Мы всегда предложим Вам   
несколько приемлемых вариантов***

***С Уважением команда GlavRemont.***